TECHNICKÉ PODMÍNKY

pro veřejnou zakázku s názvem:

Traktor s příslušenstvím pro letní a zimní údržbu obce

Zadavatel určuje uchazečům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného zboží, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne zboží, které nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Uchazeč v tabulkách níže uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a hodnotící komise zjistí, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. Do sloupce „Uchazeč nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zboží ve vztahu k požadavku. V souladu se zadávací dokumentací uchazeč uvede obchodní název nabízeného plnění.




	Traktor pro letní a zimní údržbu obce

	Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:
	

	Zadání
	Splňuje
	Uchazeč nabízí jiné řešení

	Min. výkon motoru 18 kW (24 HP)
	[bookmark: Zaškrtávací1][bookmark: Zaškrtávací2]ANO |_| / NE|_|
	[bookmark: Text1]     

	Diesel 3-válcový
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Pohon 2x4 a 4x4 
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Hydrostatická převodovka 
min. 3 stupňová 
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Tempomat 
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Klimatizovaná kabina, rádio
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Zdvih zadních hydraulických ramen traktoru min. 950 kg
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Zadní vývodová hřídel 540 ot./min
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Minimálně tři hydraulické okruhy umístěné před kabinou traktoru pro možnost připojení dalšího příslušenství
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Minimálně dva zadní hydraulické okruhy samostatně ovladatelné z kabiny řidiče
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Brzdy kotoučové, uzávěrka diferenciálu, řízení hydraulické
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Pneu komunální provedení
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Maximální šíře stroje 1250 mm bez zpětných zrcátek
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Rychloupínací systém zadních ramen pro další příslušenství
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Závěs spodní stavitelný, závěs stavitelný K50, závěs 
s hubicí
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Maják
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Pracovní osvětlení
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Čelní nakladač o min. zdvihu 1 900 mm
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Min. výklopná výška se lžící 1 400 mm
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Zdvihový výkon nakladače min. 400 kg
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Lžíce lehká o záběru min. 1,25 m
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Povolená hmotnost v TP přípojného bržděného vozidla min. 3 000 kg
	ANO |_| / NE|_|
	     

	Záruční doba min. 60 měsíců
	ANO |_| / NE|_|
	     




	Cena traktoru s příslušenstvím celkem bez DPH
	

	Cena traktoru s příslušenstvím celkem vč. DPH
	




Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel  v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.


Vaši nabídku očekáváme na adrese:
Obec Libřice 62
503 44 Libřice


[bookmark: _GoBack]V …………………………..  dne ……………………



__________________________________
Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele
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